***Модульная программа мебели***

***для детской «Юниор- 4»***

**Эргономика:**

**- Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура;**

**- Конструкция элементов набора позволяет осуществлять сборку как на левую, так и на правую сторону;**

**- Разнообразие элементов набора и цветовой гаммы позволяет удовлетворить пожелания самых взыскательных покупателей;**

**- Плавные линии конструкций, созданные с помощью МДФ деталей и кромки толщиной 2 мм обеспечивают безопасность эксплуатации мебели для ребенка.**

**- Основные материалы:**

**- Корпус - ЛДСП «Белфорд» (толщина 16 мм);**

**- Фасад – МДФ плита в Пленке ПВХ «Металлик розовый», «Металлик лазурит», «Оранжевый металлик», «Салатовый металлик» (толщина 16 мм);**

**- Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Венге» (толщина 3 мм);**

**- Торцы деталей оклеены кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСП.**


**Лицевая фурнитура:**

**- Ручки – кнопка прямоугольная, цвет матовый металлик, размер 30\*30 мм, высота 20 мм, материал – пластик;**

**- Опоры – ножка круглая, цвет черный, диаметр 48 мм, высота 30 мм, материал – пластик;**

**- Детали лестницы – труба круглая диаметром 25 мм в наборе с фланцами, цвет хром, материал металл;**


**- Опора углового стола – опора регулируемая диаметром 60 мм, высотой 710 мм, материал – металл.**

**Элементы модульной программы.**

1. **Кровать двухъярусная КР- 404**

**Каркас кровати собирается как на левую, так и на правую стороны. Фасады к кровати приобретаются отдельной опцией и разделены на комплект для левосторонней и правосторонней кровати.**

**Кровать предусмотрена для двух спальных мест размером 2000\*900 мм. Роль оснований спальных мест выполняют щиты из ЛДСП 16 мм.**

**Длина кровати 2032 мм.**


**Высота до нижней царги 386 мм, высота до верхней царги 1429 мм, высота общая 1700 мм.**

**Глубина 1082 мм.**

**Кровать оснащена лестницей и выдвижными ящиками.**

**Глубина ящиков по боковине 600 мм, выкатываются ящики на колесных опорах.**

1. **Кровать односпальная с 1 ящиком КР- 403**

**Каркас кровати собирается как на левую, так и на правую стороны. Фасады предусмотрены отдельной опцией и приобретаются по отдельности.**

**Спальное место 2000\*800 мм.**

**Кровать оснащена ортопедическим основанием из клееного бруса, который входит в стоимость.**


**Длина кровати 2032 мм.**

**Высота до царги 444 мм, высота общая 800 мм.**

**Глубина 844 мм.**

**Конструкция кровати предусматривает выдвижной ящик с делением на 3 секции.**

**Глубина ящика по боковине 600 мм, выкатываются ящики на колесных опорах.**

****

1. **Кровать односпальная с 2 ящиками КР- 415**

**Фасады предусмотрены отдельной опцией и приобретаются по отдельности.**

**Спальное место 2000\*800 мм.**

**Кровать оснащена ортопедическим основанием из клееного бруса, который входит в стоимость.**

**Длина кровати 2032 мм.**

**Высота до царги 444 мм, высота общая 800 мм.**

**Глубина 844 мм.**

**Конструкция кровати предусматривает 2 выдвижных ящика**


**Глубина ящика по боковине 600 мм, выкатываются ящики на колесных опорах.**

1. **Стол угловой СТ- 409**

**Ширина стола 1150 мм.**


**Высота 736 мм.**

**Глубина 1150 мм.**

**Ширина рабочего места 950 мм.**

**Стол комплектуется регулируемой хромированной опорой диаметром 60 мм.**

**Конструкция стола предусматривает установку надстройки, для этого в крышке стола недосверлены отверстия снизу. При комплектации с надстройкой отверстия следует досверлить.**


1. **Стол СТ- 408**

**Ширина стола 1202 мм.**

**Высота 736 мм.**

**Глубина по крышке 563 мм.**

**Конструкция стола предусматривает установку надстройки, для этого в крышке стола недосверлены отверстия снизу. При комплектации с надстройкой отверстия следует досверлить.**

1. **Надстройка ПЛ- 410**

**Надстройка может собираться как на левую, так и на правую стороны.**


**Ширина надстройки 1200 мм.**

**Высота 740 мм.**

**Глубина надстройки 202 мм.**

**Ширина секций с полками 300 мм, место для монитора 600\*540 мм.**

1. **Надстройка угловая ПЛ- 411**

**Ширина надстройки 1150 мм.**

**Высота 740 мм.**

**Глубина надстройки 1150 мм.**

**Ширина секций с полками 460 мм, место для монитора 670 мм в длину.**


1. **Комод 4 ящика КМ- 401**

**Ширина комода 800 мм.**

**Высота без ножек 772 мм, с ножками 802 мм.**

**Глубина комода с учетом крышки и задней стенки ЛДВП – 450 мм, глубина по боковине – 426 мм.**

**Направляющие роликовые длиной 400 мм.**

****


1. **Комод 7 ящиков КМ- 402**

**Ширина комода 800 мм.**

**Высота без ножек 772 мм, с ножками 802 мм.**

**Глубина комода с учетом крышки и задней стенки ЛДВП – 450 мм, глубина по боковине – 426 мм.**

**Направляющие роликовые длиной 400 мм.**

1. **Пенал ШК- 406**


**Ширина пенала 450 мм.**

**Высота без ножек 2044 мм, с ножками 2074 мм.**

**Глубина пенала с учетом фасадов и задней стенки ЛДВП – 382 мм, глубина по боковине – 362 мм.**

**Пенал оснащен Выдвижными ящиками и съемными полками.**

**Направляющие роликовые длиной 350 мм.**




1. **Пенал ШК- 413**

**Ширина пенала 450 мм.**

**Высота без ножек 2044 мм, с ножками 2074 мм.**

**Глубина пенала с учетом фасадов и задней стенки ЛДВП – 382 мм, глубина по боковине – 362 мм.**

**Пенал оснащен секцией со штангой и двумя полками сверху.**



1. **Шкаф угловой ШК- 407**


**Шкаф может собираться как на левую, так и на правую стороны.**

**Ширина шкафа 690 мм.**

**Высота без ножек 2044 мм, с ножками 2074 мм.**

**Глубина шкафа 690 мм.**

**Шкаф оснащен секцией со штангой и секцией с полками.**




1. **Шкаф двухстворчатый ШК- 405**

**Ширина шкафа 900 мм.**

**Высота без ножек 2044 мм, с ножками 2074 мм.**

**Глубина пенала с учетом фасадов и задней стенки ЛДВП – 382 мм, глубина по боковине – 362 мм.**

**Шкаф оснащен секцией со штангой и двумя полками сверху.**


1. **Полка ПЛ- 412**

**Ширина полки 1000 мм.**

**Выполнена из плиты ЛДСП толщиной 16 мм.**

**Глубина полки 220 мм.**

**Для установки на стену комплектуется менсолодержателями «пеликан».**

****

1. **Тумба Т- 414**

**Ширина тумбы 450 мм.**

**Высота без ножек 586 мм, с ножками 616 мм.**

**Глубина комода с учетом крышки и задней стенки ЛДВП – 450 мм, глубина по боковине – 426 мм.**

**Направляющие роликовые длиной 350 мм.**

**Производитель**

Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 166.

Телефоны:  
+7 (8412) 26-25-87 - Ком. директор Буянин Анатолий Александрович  
+7 (8412) 23-33-56, 90-81-32, 26-25-87 - Отдел по работе с клиентами  
Электронная почта: [677100@mail.ru](mailto:677100@mail.ru)

**Сайт: http://www.mcstyle.ru**