***Модульная программа мебели***

 ***для спальни «Луиза»***

**Эргономика:**

**- Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура;**

**- Разнообразие элементов набора позволяет удовлетворить пожелания самых взыскательных покупателей;**

**- Плавные линии конструкций, созданные с помощью МДФ деталей, мягкое изголовье кровати создают неповторимый уют в интерьере;**

**- Металлический блеск пленки ПВХ и стразы на ручках и в пуговицах мягкого изголовья кровати придают спальному гарнитуру нотки гламура, изящества и роскоши;**

**- Большие зеркала на фасадах зрительно увеличивают пространство, фацетная кромка по краям зеркал также прибавляет спальне нотки роскоши.**

**- Основные материалы:**

**- Корпус - ЛДСП «Венге» (толщина 16 мм)– крышки и дно шкафов, боковины кровати;**

**- Фасад – ЛДСП «Венге» (толщина 16 мм) с декоративными накладками из ХДФ плиты (толщина 3 мм) в пленке ПВХ «Белый глянец» и «Черный глянец»;**

**- Фасад -МДФ плита в пленке ПВХ «Белый глянец» (толщина 16 мм)с фрезеровкой;**

**- Фасад – ЛДСП «Шимо светлый» (толщина 16 мм) с декоративными накладками из плиты с 3Dрисунком «Кайман» (толщина 3 мм) в пленке ПВХ «Белый металлик» и «Коньяк - кожа»;**

**- Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Венге» (толщина 3 мм);**

**- Торцы деталей оклееныкромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСП;**

**- Зеркало серебро (толщина 4 мм), обработка торцов – «фацет»;**

**- Экокожа с тиснением «Кайман коричневый»/ «Кайман белый».**

**Лицевая фурнитура:**

**- Ручки – скоба прямоугольная, цвет хром глянец, длина 200 мм, высота 22 мм, ширина 13 мм, вставка стразы прямоугольные 4\*4 мм, материал –металл;**

**- Опоры – ножка прямоугольная, цвет матовыйчерный, длина 88, ширина 54 мм,высота 20 мм, материал –пластик;**

**- Пуговицы мягкого изголовья кровати – на металлическом основании, вставка страз круглый диаметром 25 мм.**

**Элементы модульной программы.**

1. **Кровать двуспальная**

**Кровать предусмотрена для спального места 1600\*2000 мм. Ортопедическое основание в комплект не входит.**

**Ширина кровати1698 мм.**

**Высота до царги 322 мм, высота до щитка1068 мм.**

**Глубина с учетом изголовья 2102 мм.**

**Щиток оснащен мягким изголовьем с пуговицами- стразами.**

**Опорами являются прямоугольники из ЛДСП толщиной 22 мм.**

1. **Тумба прикроватная**

**Ширина тумбы 494 мм.**

**Высота без учета ножек 388 мм, с ножками 408 мм.**

**Глубина 383 мм.**

**Тумба состоит из двух выдвижных ящиков.**

**Направляющие шариковые длиной 300 мм.**

1. **Комод**

**Ширина комода 900 мм.**

**Высота без учета ножек 781 мм, с ножками 801 мм.**

**Глубина комода 453 мм.**

**Комод состоит из четырех выдвижных ящиков.**

**Направляющие шариковые длиной 400 мм.**

1. **Зеркало навесное**

**Ширина зеркала 900 мм.**

**Высота 750 мм.**

**Глубина с учетом зеркала толщиной 4 мм – 20 мм.**

**Основание зеркала навешивается на дюбель гвозди через скрытые врезные металлические навесы и регулируется по высоте через отверстие в торце основания сверху.**

**Обработка зеркала – фацет.**

1. **Пенал**

**Ширина пенала 450 мм.**

**Высота без ножек 2180 мм, с ножками 2200 мм.**

**Глубинапенала с учетом крышки и задней стенки ЛДВП – 528 мм, глубина по боковине – 500 мм.**

**Пенал оснащен штангой, полки продаются как отдельный элемент и приобретаются по желанию клиента.**

**Пенал может комплектоваться створкой с накладкой или створкой с зеркалом по желанию клиента.**

1. **Шкаф двухстворчатый**

**Ширина шкафа 900 мм.**

**Высота без ножек 2180 мм, с ножками 2200 мм.**

**Глубина шкафа с учетом крышки и задней стенки ЛДВП – 528 мм, глубина по боковине – 500 мм.**

**Шкаф оснащен штангой, полки продаются как отдельный элемент и приобретаются по желанию клиента.**

**Шкаф может комплектоваться створками с накладкой или створками с зеркалом по желанию клиента.**

****

1. **Шкаф трехстворчатый**

**Ширина шкафа 1350 мм.**

**Высота без ножек 2180 мм, с ножками 2200 мм.**

**Глубина шкафа с учетом крышки и задней стенки ЛДВП – 528 мм, глубина по боковине – 500 мм.**

**Шкаф оснащен секцией со штангой и секцией сполками.**

**Шкаф может комплектоваться створками с накладкой или створками с зеркалом по желанию клиента.**



1. **Шкаф угловой**

**Ширина шкафа 837 мм.**

**Высота без ножек 2180 мм, с ножками 2200 мм.**

**Глубина шкафа с учетом крышки и задней стенки ЛДВП – 837 мм, глубина по боковине – 500 мм.**

**Шкаф оснащен секцией со штангой и секцией с полками.**

**Шкаф может комплектоваться створкой с накладкой или створкой с зеркалом по желанию клиента.**

1. **Торцевой элемент**

**Торцевой элемент предусматривает возможность сборки как на правую, так и на левую стороны.**

**Ширина торцевого элемента 300 мм.**

**Высота без ножек 2180 мм, с ножками 2200 мм.**

**Глубина элемента с учетом крышки– 528 мм, глубина по боковине – 500 мм.**

**Производитель**

Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 166.

Телефоны:
+7 (8412) 26-25-87 - Ком. директор Буянин Анатолий Александрович
+7 (8412) 23-33-56, 90-81-32, 26-25-87 - Отдел по работе с клиентами
Электронная почта: 677100@mail.ru

**Наш сайт:** <http://www.mcstyle.ru/>